**Conjunto de prelavado negro sin grifería con columna larga**

Con grifo de llenado y caño tubo orientable

Flexible negro y ducha difusor antical con picos

Referencia: **433722**

Información de prescripción

Conjunto de prelavado negro sin grifería adaptado a un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo de llenado con caño tubo orientable L.200.

- Caudal total en 1/4 de giro.

- Cabeza de válvula con mecanismo reforzado y maneta ergonómica.

Mango de ducha negro con chorro ajustable y caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433010).

Mango de ducha con difusor antical con picos y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m negro de calidad alimentaria.

Columna larga 3/4" de acero inoxidable.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.

Este modelo de conjunto de prelavado, sin grifería, esta compuesto de piezas de recambio para la renovación de dispositivos de prelavado.