**Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP**

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta Hygiène L.150

Con racores STOP/CHECK

Referencia: **2445LEP**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo mural SECURITHERM de equilibrado de presión.

Protección antiescaldamiento: caudal de AC restringido si se corta el AF (y el inverso).

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Caño plano orientable por la parte inferior L.200 con rompechorro higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerámico Ø 40 de equilibrado de presión y limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).

Caudal regulado 5 l/min.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento con maneta Hygiène L.150.

Se entrega con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.

Garantía 30 años.