**Grifo mezclador monomando de lavabo**

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta Hygiène L.150

Con racores estándar

Referencia: **2445LS**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de lavabo mural.

Caño plano orientable por la parte inferior L.200 con rompechorro higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan los nichos bacterianos).

Caudal regulado a 5 l/min.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento con maneta Hygiène L.150.

Se entrega con racores estándar M1/2" M3/4".

Conformes a las exigencias de la NF Médical.

Garantía 30 años.