**Barra de ducha 2 paredes con barra vertical deslizante Basic blanco**

Acero inoxidable epoxi blanco

Ø 32

Referencia: **35481W**

Información de prescripción

Barra de sujeción de esquina 2 paredes con barra vertical deslizante Basic, para personas con movilidad reducida (PMR).

Acero inoxidable epoxi blanco.

Colocación de la barra vertical regulable en la instalación: la posición de la barra se puede mover a la derecha o la izquierda.

Se puede montar con barra vertical a la derecha o a la izquierda.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros.

Dimensiones: 1150 x 750 x 750 mm, Ø 32.

Garantía 30 años.

Marcado CE.