

Lavabo TEK
Acero inoxidable 304 pulido satinado - Mural con evacuación oculta
Con grifería electrónica integrada

Referencia: 161440


Información de prescripción

Lavabo mural.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Antivandálico: envolvente cerrada con sifón oculto.

Incluye un grifo electrónico: caudal preajustado a 3 l/min, detector de presencia infrarrojo, descarga periódica ajustable, alimentación a red 230/12 V.

Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil limpieza y antivandálico

Sin orificio rebosadero.

Se suministra con sifón.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 8,3 kg.

Garantía 30 años.
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