**Urinario mural DELTA HD**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Alimentación horizontal

Referencia: **164770**

Información de prescripción

Urinario individual mural con dispersor de lavado.

Compatible con todos los bastidores estándares del mercado.

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Alimentación horizontal (empotrada).

Antivandálico: desagüe oculto, sifón oculto, placa de fijación reforzada.

Instalación rápida y sencilla: montaje por delante mediante placa de acero inoxidable.

Incluye un sifón 1"1/2. Incluye elementos de fijacióny tornillos antirrobo TORX.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 13407 para una descarga de 2 litros.

Peso: 7,5 kg.

Garantía 30 años.