**Urinario mural DELTA TC**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Alimentación horizontal

Referencia: **160770**

Información de prescripción

Urinario individual mural con dispersor para instalación transmuro (patinillo de instalaciones).

Acero inoxidable 304 bacteriostático. Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Alimentación horizontal (empotrada).

Antivandálico: desagüe oculto, sifón oculto.

Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 13407 para una descarga de 2 litros.

Peso: 8 kg.

Garantía 30 años.