**Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4**

Pilas integradas

Transmuro L.130, Electrónica integrada

Referencia: **443416**

Información de prescripción

Grifo electrónico mural para lavabo:

Alimentación a pilas CR123 de lítio 6 V integradas.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de metal cromado L.130 mm.

Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.

Llave de corte.

Fijación mural transmuro.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.