**Bastidor para urinario TEMPOFIX 3**

Fluxor electrónico a red

Referencia: **543100**

Información de prescripción

Bastidor con 430 mm de ancho para urinario:

- Bastidor empotrado de acero epoxi negro adosado.

- Fijación al suelo y al muro de carga mediante los anclajes suministrados.

- Distancia entre ejes regulable de 95 a 280 mm.

- Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm.

- Manguito de desagüe con junta de estanqueidad de Ø 50.

- Se suministra premontado.

- Conforme con las exigencias de la norma francesa NF D12-208.

- Compatible con tabiques macizos de 40 a 190 mm.

Equipado con fluxor temporizado TEMPOMATIC M1/2":

- Alimentación a red, caja de control electrónico de 12 V con electroválvula, filtro y llave de corte.

- Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

- Distancia de detección, temporización y caudal ajustables durante la instalación.

- Prever un transformador de 230/12 V.

- Activación cuando se marcha el usuario después de ~3 segundos de presencia.

- Se puede realizar una descarga previa automática.

- Temporización preajustada a ~3 segundos, ajustable de 3 a 12 segundos.

- Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.

- Caudal preajustado en 0,3 l/seg a 3 bar, ajustable.

- Rosetón enrasado.

- Rosca recortable.

- Compatible con aguas pluviales.

- Adaptado para PMR.

Características técnicas: consulte TEMPOMATIC urinario ref. 428200.

Garantía 30 años.