**Bastidor autoportante TEMPOFIX 3 con fluxor electrónico para inodoro**

Fluxor electrónico a red

Para tabique de 70 a 210 mm

Referencia: **547105**

Información de prescripción

Bastidor autoportante para inodoro suspendido:

- Bastidor de acero epoxi negro.

- Con soportes de apoyo anchos para fijación sobre suelo portante.

- Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm (con marca a 1 m).

- Tubo de descarga de Ø 32 con boquilla de conexión de Ø 55.

- Codo de desagüe con manguito de conexión de Ø 100 en PVC con junta de estanqueidad, ajustable con 2 posiciones.

- Se suministra premontado.

- Conforme con las exigencias de la norma francesa NF D12-208.

- Compatible para tabiques macizos de 70 a 210 mm.

Equipado con fluxor de descarga directa electrónico TEMPOMATIC H1":

- Sistema de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.

- Alimentación a red con electroválvula de 1".

- Transformador 230/12 V.

- Caja de control electrónica IP65 independiente.

- Rosetón enrasado.

- Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

- Accionamiento voluntario (cuando se acerca la mano a 4 cm) o automático (cuando el usuario se marcha).

- Temporización de 7 segundos, ajustable de 3 a 12 segundos.

- Distancia de detección y caudal/volumen ajustables.

- Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.

- Compatible con aguas pluviales.

Características técnicas: consulte TEMPOMATIC ref. 463150.

Compatible a inodoros con sistema Rimless sin regulación de caudal.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.