**Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 3**

Pila integrada

Para panel, Electrónica integrada

Referencia: **443016**

Información de prescripción

Grifo electrónico para lavabo para panel:

Alimentación a pila 223 CR-P2 de lítio 6 V integrada.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de latón macizo cromado.

Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos con pictograma que permite una identificación inmediata.

Fijación sobre panel de 1 a 4 mm.

Ø 50, L.190 mm.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.