**Fluxor para urinario TEMPOSOFT 2**

Temporizado 7 segundos

Acodado, Pulsación suave

Referencia: **778807**

Información de prescripción

Fluxor temporizado para urinario adosado:

Para urinario normal o sifónico.

Instalación mural adosada.

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado en 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustable.

Cuerpo de latón macizo cromado M1/2".

Acodado para alimentación empotrada.

Compatible con aguas pluviales.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.