**Manguera para enrollador**

L. 15 m

Referencia: **435576**

Información de prescripción

Manguera L. 15 m para enrollador 5675T2 y 5676T2.

Temperatura máxima de uso: 70°C.

Presión máxima: 20 bar en continuo.