**Válvula de desagüe de lavabo HYGIÉNA**

Desagüe con rejilla cóncava

M1"1/4, versión corta

Referencia: **6110**

Información de prescripción

Válvula de desagüe higiénica de lavabo M1"1/4 con rejilla cóncava (sin retención de agua).

Flujo libre, sin tornillo central (evita que los residuos se incrusten y disminuye los nichos bacterianos).

Rejilla de latón pulido cromado, cuerpo de ABS cromado.

Ajuste mínimo 1 mm, máximo 2 mm.

Conforme NF EN 274-1.

Válvula de desagüe con garantía de 30 años.