**Escobillero WC Be-Line® mural con escobilla y tapa**

Modelo para fijación con bloqueo antirrobo

Acero inoxidable 304 blanco mate

Referencia: **4051MW**

Información de prescripción

Escobillero WC mural con escobilla y tapa de la gama Be-Line® .

Modelo resistente de escobillero mural con escobilla WC: fijación con bloqueo antirrobo.

Acero inoxidable 304 bacteriostático epoxi blancoo mate.

Fácil limpieza: recipiente de plástico extraíble por la parte superior.

Recipiente de plástico: evita que la escobilla esté en contacto con los restos de agua y así reduce el riesgo de salpicadura en los próximos usos.

Sistema de autocentrado que permite colocar automáticamente la escobilla en el escobillero.

Grosor del acero inoxidable: cuerpo 1 mm.

Dimensiones: Ø 90 x 410 mm.

Escobillero WC con garantía de 30 años.