**Salida BIOSAFE higiénica H22/100**

50 piezas

Referencia: **923022.50P**

Información de prescripción

Salida libre BIOSAFE higiénica H22/100 para grifería de lavabo.

Sin rejilla y sin paredes en contacto con el agua.

Caudal 5 l/min.

Ningún estancamiento de agua posible en las partes internas limita el desarrollo bacteriano.

Pieza en Hostaform® que limita la formación de cal.

Anillo de latón cromado.

Se suministra en 50 piezas.

Sólo puede instalarse en una grifería de lavabo ya limitada en caudal con el objetivo de garantizar una correcta forma de chorro, sin salpicaduras.