**Repisa antracita metalizado para barra de ducha**

Referencia: **511922C**

Información de prescripción

Repisa jabonera antracita metalizado para barra de ducha.

Instalación contra la pared, sobre la barra.

Bloqueo antirrobo.

Repisa jabonera de ducha de diseño para barra de ducha Be-Line®.

Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Adecuado para colocar un gel de ducha o un jabón.

2 ganchos de guante.

Garantía 30 años.