**Portarrollos WC Be-Line® mural**

Portarrollos

Blanco mate

Referencia: **511966W**

Información de prescripción

Portarrollos mural Be-Line®.

Portarrollos de papel higiénico.

Acabado aluminio epoxi blanco mate que permite un buen contraste visual con la pared.

Soporte de papel higiénico con fijaciones ocultas.

Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Garantía 30 años.