**Respaldo confort para WC Be-Line®**

Estructura aluminio epoxi blanco mate

Poliuretano negro

Referencia: **511928W**

Información de prescripción

Respaldo confort para WC Be-Line® para personas con movilidad reducida (PMR).

Estructura de aluminio epoxi blanco mate.

Respaldo WC blando de poliuretano.

Dimensiones: 150 x 513 x 173 mm.

Garantía 30 años.

Marcado CE.