**Lavabo mural UNITO**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro

Referencia: **121830**

Información de prescripción

Lavabo mural, 395 x 405 mm.

Diseño minimalista y atemporal.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Con orificio para grifería Ø 35 en el centro.

Se suministra con válvula de desagüe de 1"1/4.

Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 3,6 kg.

Garantía 30 años.