**Lavabo colectivo mural CANAL**

Acero inoxidable 304 satinado - L. 1800 mm

Con 3 orificios para grifería Ø 22.

Referencia: **121280**

Información de prescripción

Lavabo colectivo mural, 3 usuarios - 1800 mm.

Acero inoxidable bacteriostático 304.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm para la cuba y 1,5 mm para la envolvente y escuadras..

Fácil de instalar: sin correctores de juntas para instalar, lavabo ligero.

Posibilidad de instalar el grifo en la pared o en la encimera.

Desagüe a derecha.

Con 3 orificios para grifería Ø 22.

Se suministra con válvula higiénica de M1"1/4 con rejilla cóncava. Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.

Peso 10,3 kg.

Posibilidad de añadir un peto trasero en acero inoxidable 304 bacteriostático (ref. 100280).

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0211280020]