**Grifo temporizado TEMPOSOFT 2**

Pulsación suave

Mural L.155 mm, con contratuerca

Referencia: **741555**

Información de prescripción

Grifo temporizado mural para lavabo:

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado M1/2" L.150 mm.

Con contratuerca.

Dispone de una marca azul y una marca roja.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.