**Panel de ducha electrónico SPORTING 2**

Electrónico a pilas, chorro lluvia

Alimentación superior u oculta, aluminio anodizado

Referencia: **714806DP**

Información de prescripción

Panel de ducha electrónico:

Panel de aluminio anodizado y cromado satinado.

Racor orientable para permitir la alimentación vista por la parte superior o a pared por detrás.

Estructura extraplana con fijaciones invisibles.

Alimentación a pilas CR123 lítio 6 V.

Detector de presencia mediante infrarrojos que se activa cuando se aproxima la mano a 4 cm.

Parada voluntaria o automática después de aproximadamente 60 segundos.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha fijo con chorro lluvia.

Filtro accesible.

Llave de corte integrada.

Conexión M1/2" para alimentación de agua mezclada.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.