**Columna de ducha AIRE LIBRE**

Temporizado, 1 ducha y 1 lavapies

Aluminio anodizado, listo para instalar

Referencia: **717511**

Información de prescripción

Columna de ducha exterior temporizada:

Columna de ducha de aluminio anodizado lista para instalar.

Con una ducha y un lavapies.

Alimentación inferior por llave de corte recta H3/4”.

Grifos temporizados TEMPOSOFT 2 para alimentación de agua mezclada.

Pulsación suave.

Temporización de ~15 segundos para el rociador y de ~3 segundos para el lavapies.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal de 6 l/min a 3 bar.

Lavapies en acero inoxidable con caudal de 3 l/min a 3 bar.

Filtros.

Tapa de registro con válvula de aislamiento y purga.

Se puede proteger o desmontar fácilmente en invierno.

Adaptada para PMR.

Garantía de 30 años.