**Columna de ducha AIRE LIBRE**

Temporizado, 2 duchas

Aluminio anodizado, listo para instalar

Referencia: **717520**

Información de prescripción

Ducha de exterior temporizada:

Columna de ducha de aluminio anodizado lista para instalar.

Con dos duchas.

Alimentación inferior por llave de corte recta H3/4".

Grifos temporizados TEMPOSOFT 2 para alimentación de agua mezclada.

Pulsación suave.

Temporización de ~15 segundos.

Rociadores de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal de 6 l/min a 3 bar.

Filtro.

Puerta de registro com válvula de aislamiento y purga.

Se puede proteger o desmontar fácilmente en invierno.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.