**Portarrollos WC para barra abatible Be-Line®**

Portarrollos

Antracita metalizado

Referencia: **511965C**

Información de prescripción

Portarrollos WC para barra abatible Be-Line®.

Acabado antracita metalizado.

Instalación sin desmontar la barra.

Garantía 30 años.