**Portarrollos WC para barra abatible Be-Line®**

Portarrollos

Blanco mate

Referencia: **511965W**

Información de prescripción

Portarrollos WC para barra abatible Be-Line®.

Acabado blanco mate.

Instalación sin desmontar la barra.

Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Garantía 30 años..