**Grifo mezclador monomando para lavabo**

Grifo mezclador de un solo orificio H.95 L.120

Maneta recta

Referencia: **2721T**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de lavabo sobre repisa.

Grifo mezclador con un solo orificio con caño curvo H.95 L.120 con rompechorro BIOSAFE higiénico.

Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con interior liso (limita las cepas bacterianas).

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.

Caudal preajustado a 5 l/min.

Accionamiento por maneta recta.

Sin tirador, sin válvula de desagüe.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador con un solo orificio adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.