**Grifo mezclador mecánico de lavabo**

Grifo mezclador alto monomando con cartucho cerámico

Grifo mezc. monomando, caño orientable H.165 L.140

Referencia: **2564T1**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo monomando de repisa.

Grifo mezclador monomando con caño orientable H.165 L.140.

Caño alto con salida BIOSAFE higiénica adaptada para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con interior liso (limitan los nichos bacterianos).

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal limitado a 5 l/min.

Cuerpo y base de latón cromado.

Maneta Hygiene L.185 para accionamiento sin contacto manual.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos de salud, residencias de tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador monomando adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con certificación NF Médica.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.