**Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 3**

Pulsación suave

Temporizado

Referencia: **794100**

Información de prescripción

Grifo mezclador temporizado de repisa para lavabo:

Pulsación suave.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de metal cromado.

Latiguillos flexibles de PEX con rosca de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.