**Panel de ducha temporizado SPORTING 2**

Temporizado

Alimentación superior u oculta, aluminio anodizado

Referencia: **714700**

Información de prescripción

Panel de ducha temporizado:

Panel de aluminio anodizado y cromado satinado.

Racor orientable para permitir la alimentación vista por la parte superior o a pared por detrás.

Estructura extraplana con fijaciones invisibles.

Pulsación suave.

Purga automática mecánica en cada uso.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha fijo, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Chorro orientable.

Filtro y válvula antirretorno accesibles.

Llave de corte integrada.

Conexión M1/2" para alimentación de agua mezclada.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.