**Grifo mezclador de ducha TEMPOMIX**

Temporizado

Adosado, recto

Referencia: **790000**

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha temporizado adosado:

Grifo mezclador TEMPOMIX 3/4 temporizado.

Instalación mural.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).

Pulsación suave.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 12 l/min a 3 bar, ajustable.

Latón macizo cromado.

Filtros y válvulas antirretorno integrados.

Pulsador de metal cromado.

Con entradas en línea recta con distancia entre ejes de 90 mm.

Garantía 30 años.