**Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE**

Grifo mezclador monomando sin caño H.95 L.110

Sin tirador y sin válvula de desagüe

Referencia: **2621**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo monomando.

Grifo mezclador de un orificio H.95 L.110.

Sin caño: rompechorros higiénico integrado en el cuerpo.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.

Grifo mezclador con cuerpo con interior liso y con muy bajo contenido de agua (limita las cepas bacterianas).

Caudal regulado a 4 l/min.

Accionamiento mediante maneta recta.

Sin tirador y sin válvula de desagüe.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8" de rosca loca.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador de un orificio para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador certificado NF Médical (Francia).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

También disponible con racores con tubos de cobre.