**Grifo mezclador sobre encimera - 60 l/min**

Caño orientable H.685 L.300

Con columna elevadora

Referencia: **5652**

Información de prescripción

Grifo mezclador sobre encimera con columna elevadora para instalar en fogones.

Caño tubular orientable Ø 22 H.685 L.300 con rompechorros higiénico.

Cartucho cerámico Ø 45.

Caudal 60 l/min a 3 bar.

Caño con interior liso.

Accionamiento con maneta recta.

Cuerpo y caño de latón cromado.

Alimentación por tubos de cobre para soldar.

Fijación reforzada.

Garantía 30 años.