**Grifo mezclador de un solo orificio para fregadero - 60 l/min**

Caño orientable H.355 L.300

Para las cazuelas grandes

Referencia: **5650T3**

Información de prescripción

Grifo mezclador de un orificio para fregadero de cocinas profesionales.

Caño tubo orientable H.355 L.300 con rompechorro higiénico.

Cartucho cerámico Ø 45.

Caudal 60 l/min a 3 bar.

Caño con interior liso.

Control por palanca de cable.

Cuerpo y caño de latón cromado.

Alimentación por tubos de cobre para soldar.

Fijación reforzada.

Garantía 30 años.