**Grifo ducha de prelavado con grifo mezclador**

Sin grifo de llenado

Flexible negro y ducha difusor antical con picos

Referencia: **5830**

Información de prescripción

Conjunto de prelavado completo sin grifo de llenado, adaptado al uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador para fregadero con:

- Cabeza de válvula con mecanismo reforzado y manetas ergonómicas.

- Racores flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.

- Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable y contratuercas.

Mango de ducha negro con chorro ajustable y caudal de 10 l/min en la salida (ref. 433009).

Ducha con difusor antical con picos y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m negro de calidad alimentaria.

Columna 3/4" de latón.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Garantía 30 años.