**Grifo ducha de prelavado mural con grifo mezclador**

Con grifo de llenado y caño telescópico

Flexible blanco y ducha difusor antical con picos

Referencia: **G6732**

Información de prescripción

Conjunto de prelavado completo con grifo de llenado adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador mural H3/4" entre ejes 150 mm con:

- Cabezas de válvulas con manetas.

- Válvulas antirretorno integradas en el mezclador.

Grifo de llenado con caño telescópico orientable L.200-290.

- Caudal 20 l/min en la salida.

- Cabeza de válvula con maneta.

Mango de ducha blanco con chorro ajustable con caudal de 10 l/min en la salida (ref. 433003).

Mango de ducha con difusor antical con picos y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m blanco de calidad alimentaria.

Columna de latón de 3/4".

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Garantía 30 años.