**Lavabo TEK con 2 pulsadores**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Mural con drenaje oculto

Con grifería integrada

Referencia: **161360**

Información de prescripción

Lavabo mural.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.

Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.

Antivandálico: envolvente cerrada con sifón oculto.

Incluye un grifo temporizado: pulsador a prueba de manipulaciones con sistema antiblocaje, temporización de 7 segundos.

Con 2 pulsadores para agua fría/agua caliente.

Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil limpieza y antivandálico.

Sin orificio rebosadero.

Se suministra con sifón.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.

Peso: 8,6 kg.

Garantía 30 años.