**Respaldo para asiento de ducha Be-Line®**

Respaldo para asiento de ducha

Referencia: **511929**

Información de prescripción

Respaldo para asiento de ducha para personas discapacitadas, personas con movilidad reducida (PMR).

Modelo diseño y grande para asientos de ducha ref. 511920C, 511920W, 511920BK, 511930C, 511930W et 511930BK.

Adaptado para un uso intensivo en colectividades y en un entorno hospitalario.

Respaldo plano fabricado de polímero de alta resistencia.

Superficie antideslizante.

Acabado blanco mate permite un buen contraste visual con una pared oscura.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.

Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

4 puntos de fijación ocultos.

Se suministra con tornillos Ø 5 x 60 mm y 2 tornillos Ø 5 x 50.

Dimensiones: 450 x 415 x 40 mm.

Garantía 30 años.