**Grifo temporizado para lavabo TEMPOSTOP 2 pulsadores**

Versión antiblocaje (AB)

Instalación transmuro, M1/2"

Referencia: **748210**

Información de prescripción

Grifo con botón pulsador para lavabo transmuro:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

2 pulsadores: 1 botón para agua mezclada y 1 botón para agua fría.

Rompechorros antical y antivandálico.

Cuerpo de metal cromado M1/2".

Controles ≤ 200 mm, caño ≤ 230 mm.

Botón enrasado antiatrapamiento.

Fijación antigiratoria y contratuerca.

Sistema antiblocaje AB: el agua sale únicamente cuando se suelta el botón pulsador.

Garantía 30 años.