**Conjunto de ducha temporizado TEMPOSTOP**

Temporizado, versión antiblocaje (AB)

Transmuro de 200 mm, AB, rociador ROUND

Referencia: **747110**

Información de prescripción

Conjunto de ducha temporizado transmuro:

Grifo temporizado TEMPOSTOP M1/2" para alimentación de agua mezclada.

Para tabique ≤ 200 mm.

Temporización de ~15 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico, con regulación automática del caudal.

Control de metal cromado.

Fijación oculta y fijación antigiratoria.

Roscas recortables.

Sistema antiblocaje AB: el agua sale únicamente cuando se suelta el botón pulsador.

Garantía 30 años.

[Referencia antigua: 747214]