**Salida higiénica BIOSAFE M24/100**

1 pieza

Para gama 2620

Referencia: **926024**

Información de prescripción

Salida libre BIOSAFE higiénica M24/100 para grifos mezcladores de lavabo de la gama 2620.

Sin rejilla y sin paredes en contacto con el agua.

Caudal de 5 l/min.

Ningún estancamiento de agua posible en las partes internas, limita el desarrollo bacteriano.

Pieza en Hostaform® reduce la formación de cal.

Anillo de latón cromado.

Se suministra individualmente.

Sólo puede instalarse en una grifería de lavabo ya limitada en caudal con el objetivo de garantizar una correcta forma de chorro, sin salpicaduras.