**Grifo ducha de prelavado con grifo mezclador**

Con grifo de llenado y caño orientable

Flexible negro y ducha difusor antical con picos

Referencia: **5832**

Información de prescripción

Conjunto de prelavado completo con grifo de llenado.

Adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador para fregadero con:

- Cabeza de válvula con mecanismo reforzado y manetas ergonómicas.

- Racores flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.

- Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable y contratuercas.

Grifo de llenado con caño orientable L.200.

- Caudal total de 20 l/min en un 1/4 de vuelta.

- Cabeza de válvula con mecanismo reforzado y maneta ergonómica.

Mango de ducha negro con chorro ajustable y caudal de 10 l/min en la salida (ref. 433009).

Ducha con difusor antical con picos y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m negro de calidad alimentaria.

Columna 3/4" de latón.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Garantía 30 años.