**Grifo electrónico TEMPOMATIC 4**

Pila integrada

Mural L.130, Electrónica integrada, Renovación

Referencia: **443436**

Información de prescripción

Grifo electrónico para lavabo mural:

Alimentación a pila 123 de litio de 6 V integrada.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de metal cromado L.130 mm.

Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.

Fijación mural.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.