**Sistema de descarga directa TEMPOCHASSE**

Fluxor de descarga directa temporizado para inodoro

Transmuro de 200 mm

Referencia: **760110**

Información de prescripción

Para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.

Para tabique ≤ 200 mm.

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

llave de corte y de ajuste del caudal/volumen recta.

Cuerpo de metal cromado.

Mecanismo antigolpes.

Alimentación en línea H1".

Boquilla de conexión Ø 32/55.

Rosca transmuro recortable.

Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.

Compatible con agua de lluvia.

Garantía 30 años.

[Referencia antigua: 760150]