**Secamanos de aire pulsado SPEEDJET 2 antracita, con filtro HEPA**

Aire pulsado

Antracita metalizado antibacteriano

Referencia: **510624C**

Información de prescripción

Secamanos de aire pulsado SPEEDJET 2 bidireccional antracita metalizado.

Secamanos eléctrico ultrarrápido: secado de 10 a 12 segundos.

Comodidad: aire caliente.

ABS antibacteriano para una higiene máxima.

Depósito de agua extraíble evita el derrame de agua en la pared o en el suelo: fácil mantenimiento y limpieza.

Filtro HEPA: retiene el 99,99% de las bacterias del aire.

Puesta en marcha automática mediante infrarrojos.

Tecnología inteligente: parada automática al quitar las manos.

Antibloqueo: parada automática si se utiliza sin interrupción durante más de 30 segundos.

Dimensiones: 180 x 320 x 540 mm.

Peso: 6,83 kg.

Ahorro de energía: parada automática de la resistencia al superar la temperatura de 25°C.

Bajo consumo de energía: potencia 1050 W en frío, 1550 W con calor.

230 V~ / 50 Hz.

Caudal de aire: 61 l/seg. Velocidad del aire: 540 km/h.

Nivel de ruido: 66 dBA.

Clase II, IP21.

CE.

Garantía 3 años.