**Dispensador de jabón electrónico sobre repisa BINOPTIC**

Dispensador de jabón líquido o jabón de espuma

A red, acero inox. 304 cromado, con tubo de 1,2 m

Referencia: **512121P**

Información de prescripción

Dispensador de jabón electrónico sobre repisa.

Dispensador de jabón líquido o jabón de espuma.

No es necesario ningún contacto manual: detección automática de las manos mediante una célula infrarroja.

Caño de acero inoxidable 304 cromado.

Bomba antidesperdicio.

Caja de control electrónica independiente para ser instalado bajo el lavabo.

Dispensador de jabón automático: alimentación de red con transformador de 230/6 V.

Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s. o para jabón especial de espuma.

Longitud del caño: 105 mm.

Suministrado con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado.

Dispensador de jabón electrónico BINOPTIC con garantía de 30 años.

CE.