**Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM**

Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno

Con racores STOP/CHECK

Referencia: **H9768**

Información de prescripción

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM bimando.

Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.

Protección anti "ducha fría": cierre automático si se corta la alimentación de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.

Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.

Temperatura ajustable: hasta 41°C.

Doble limitador de temperatura: primer limitador desbloqueable a 38°C, segundo limitador bloqueado a 41°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Accionamiento mediante manetas ERGO.

Salida de ducha M1/2".

Filtros integrados en las entradas H3/4".

Grifo mezclador con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Certificado NF Médical.

Garantía 30 años.