**Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX 5 para lavabo**

Pilas

Palanca estándar, sin llaves de corte

Referencia: **499106**

Información de prescripción

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:

Alimentación a pilas CR123 de lítio 6 V.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de metal cromado.

Latiguillos flexibles de PEX con rosca de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Ajuste lateral de la temperatura con palanca estándar y limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.