**Grifo temporizado TEMPOSTOP**

2 pulsadores

Instalación transmuro

Referencia: **741945**

Información de prescripción

Grifo temporizado de lavabo transmuro:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón macizo cromado.

2 pulsadores transmuros inviolables recortables.

Caño fijo transmuro inviolable.

Fijación antigiratoria y contratuerca.

Sistema antiblocaje AB: el agua sale unicamente cuando se suelta el botón pulsador.

Para tabiques ≤ 147 mm.

Garantía de 30 años.